槽型混合机CH-100-600系列：
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通过机械传动、使S式搅拌浆旋转推动物料往复翻动,均匀混合
混合筒体内壁为镜面抛光，外壁为亚光外理,采用304不锈钢制作
混合桶内的搅拌桨叶为S式搅拌浆

	型号
	容积（L）
	投料量（kg）
	电压及功率
	转速
	翻转角度
	外形尺寸（mm）
	重量（kg）

	CH-100
	100
	50
	380V/2.2KW
	24 r/min
	＜105°
	1300×500×900
	150

	CH-200
	200
	100
	380V/4KW
	24 r/min
	＜105°
	1780×560×960
	450

	CH-300
	300
	150
	380V/5.5KW
	24 r/min
	＜105°
	650×1930×1120
	600

	CH-400
	400
	200
	380V/7.5KW
	24 r/min
	＜105°
	2300×900×1200
	580

	CH-500
	500
	250
	380V/11KW
	24 r/min
	＜105°
	2250×800×1300
	700

	CH-600
	600
	300
	380V/15KW
	24 r/min
	＜105°
	2550×950×1500
	900


*投料量为参考，一般可按30%-70%，实际看物料情况来调整
