三维混合机SW-100L-1000L系列：
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可完成平移、转动和翻滚动作，环向、径向和轴向的三向复合运动

304不锈钢混合机，转速可调，混合时间可设定，

多种物料的相互流动、扩散、积聚、掺杂，达到均匀混合的效果

桶内壁光滑，外壁为镜面抛光处理
快开加料口，出料口为蝶阀，
	型号
	电压及功率
	容积(l)
	单次投料（kg）
	转速（r/min）
	尺寸(mm)
	重量(kg)

	SW-100L
	380V/1.5KW
	100
	80-90
	1-10
	1350*1450*1400
	550

	SW-200L
	380V/2.2KW
	200
	150-180
	1-11
	1450×1500×1400
	560

	SW-400L
	380V/4KW
	400
	280-300
	1-8
	1650×1900× 1900
	1000

	SW-600L
	380V/5.5KW
	600
	300-400
	1-8
	1750×2100×2100
	1200

	SW-1000L
	380V/11KW
	1000
	480-550
	1-6
	2180×2500×2200
	1500


