触屏款泡罩机LDP-115B-参数：
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触屏控制面板，可按需定制其他功能，伺服对标等

自带铝塑模具，可定做其他模具，同时可安装铝铝模具

应用范围广泛，食品、制药、化工等行业的铝塑泡罩包装
操作简单，维护方便，全程售后服务
主要技术参数：
工作电压：220V 50HZ

冲裁次数：10-40次/分 速度可调

生产能力：1800版/时 正常30次每分钟，速度可调
成型面积及深度：85x115x13毫米（mm），可加拉伸功能，增加深度
标准行程范围：20-80毫米( 可按客户要求设计 ) 

标准版块：
80x57mm ( 可按客户要求设计 )

空气压力：0.6-0.8兆帕 需要自备空压机
设备总功率：3.2Kw  

主电机功率：
0.75Kw

PVC硬片：0.15-0.5x110毫米(mm)

PTP铝箔：0.02-0.035x110毫米(mm)

透析纸
：50-100gx110毫米（mm）

模具冷却：自来水或循环水，送快接水泵

外型尺寸：1600x600x1100毫米(mm)

设置重量：450千克（Kg）
