旋转式压片机不锈钢ZP-15D-17D-19D按键款：
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外包不锈钢，机器重，电机3KW，压力大

连续加料，连续出片，压力、重量可调
模具可以安装圆形、异形等，模具可定制，可更换
主要技术参数：

	冲模数Punch quantity（Sets）
	15-17-19 可选

	最大压片压力Max.tablet pressure(kn)
	80

	最大压片直径Max.tablet diameter(mm)
	22

	最大充填深度Max.filling depth(mm)
	15

	最大片剂厚度Max.tablet thickness(mm)
	10  视物料可定制

	转盘转速Turret rotary speed(r/min)
	20-30 速度可调，根据物料实际情况

	生产能力Production capacity(PC/h)
	30，000（根据物料实际情况）

	电机功率Motor power(kw)
	3KW  380V/50HZ

	外形尺寸Overall size(mm)
	615×890×1415

	主机重量Machine weight(kg)
	1000


