15-17D旋转压片机触屏款-参数：
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单机不含上料机、吸尘器、筛片等，以实际为准按需定制
外包不锈钢，机器重，电机3KW，压力大

连续加料，连续出片，压力、重量可调
模具可定制，可更换
主要技术参数：

工作电压：380V、220V(19冲可定制)

设备功率：3KW
生产能力：2-4万/小时（速度可调）

可调压力：70kn（可调）

压片直径：4-20mm （模具数量少，直径可加大，15D可压到20MM）

可调厚度：2-6mm（厚度根据实际需要调节）

主机净重：800kg

外形尺寸：920*780*1700MM  （0408真实数据）
包装尺寸：1060*900*1850MM

包装重量：875kg
材质：钢材+不锈钢（物料接触，模具是模具钢，不锈钢硬度不够）

