旋转式压片机ZP-35D系列：
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双压双出，外包不锈钢，新颖美观

连续加料，可配上料机，吸尘器等附件
可安装圆形、异形模具，模具可定制，可更换
可改装大片、双层片、厚片
主要技术参数：

工作电源：380V 三相五线
冲模数量：35付（模具按需定制购买，可定制到41冲只做小片）
生产能力： 8-12万片/h（按通常25转计算，速度可调15-35转每分钟）

可调压片压力：80-120KN（可调，默认电机5.5KW，可升级到7.5KW）

压片直径范围：4-18mm （可按需定制更大尺寸）

可调压片厚度：2-6mm（厚度根据实际需要调节，可定制更厚尺寸）

填充深度：15mm（可按需定制更深）
设备重量：1650kg 

外形尺寸：1120*1000*1670mm

包装尺寸：1180*1380*1990mm

材质：翻砂铸铁、钢材、不锈钢（物料接触，模具是模具钢，不锈钢硬度不够，模具可电镀涂层）

可选配套设备：

筛片机：去除片剂表面粉尘

吸尘器：连接转台上的吸尘接口，清理转台表面的细粉

上料机：自动上料，若不选，需要人工上料
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