旋转式压片机ZP-9D：
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新款加强型60KN，外包不锈钢，外形美观

无皮带，涡轮传动，压力更大
自带圆形模具，其他模具可定制，可更换
主要技术参数：

工作电源：220V、380V、110V可选

模具数量：5-7-9-11-12冲可选
可调压片压力：60KN 加强型，压力更大，可以压更大的片

可调压片直径（毫米）：20（自带一副圆形模具，其他规格模具可以自己更换）

可调填充深度（毫米）：15

可调片剂厚度（毫米）：6

转盘转速（转/分）：30

生产能力（片/时）：1.3万-1.6万（速度可调）

电动机功率（千瓦）：2.2KW  涡轮传动，没有皮带

外形尺寸（毫米）：630*480*1280（机身更高）

主机重量（公斤）：320

设备自带一套圆形模具，其他模具可定制更换，常规的模具有6,8,10，12,14,16,18等圆形或异形

