ZPX-10D系列新款参数：
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速度快、产量高，速度可调，噪音低，运行平稳
增大压轮轴，压力大，片剂直径可换至22MM（10冲），
用于制药、化工、食品等行业，粉剂、颗粒压制成片剂，使用范围广。
转台电镀，连续出片，压力、片剂重量可调
自带圆形模具，其他模具可定制，可更换
欧标D型模具，上冲带接油环，清理维护方便，操作简单

中模顶丝重新设计，斜装，更加牢固稳定

自有工厂，货源充足，售后无忧

主要技术参数：

	设备型号：
	ZPX-10D
	ZPX-12D
	ZPX-14D
	ZPX-15D

	工作电压(V)
	220
	220
	220
	220

	模具数量（付）
	10
	12
	14
	15

	工作产量（片/小时）
	30000
	36000
	42000
	45000

	可调压力（kn）
	70
	60
	60
	60

	可压直径（mm）
	22
	20
	16
	13

	可调厚度（mm）
	6
	6
	6
	6

	填充深度（mm）
	15
	15
	15
	15

	转盘转速（r/min）
	0-50
	0-50
	0-50
	0-50

	电机功率（kw）
	2.2
	2.2
	2.2
	2.2

	外形尺寸（mm）
	850*600*1100
	850*600*1100
	850*600*1100
	850*600*1100

	设备重量（kg）
	300
	300
	300
	300


