三维混合机3-20L参数：
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桶可换，默认报价只带一个桶，其他物料桶可另购

不锈钢材质，速度可调，可设定混合时间
易拆易装，清理方便
可选择另购桶的容积有3L，10L，15L，20L，
主要技术参数：
料筒容积： 现货3L，10L，15L，20L可选
装料容积：30-90%，例如10L，可以投料3-9kg，实际看物料
主轴转速： 12r/min

电机功率：0.55 KW（220V , 50HZ）

外型尺寸： 860×800×860mm(长*宽*高)

