三维混合机SW-50L：
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304不锈钢混合机，转速可调，混合时间可设定

桶内壁光滑，外壁为镜面抛光处理
快开加料口，出料口为蝶阀，
主要技术参数：

料筒容积：50L

最大装料容积：42.5L

最大装料重量：42.5kg/次 实际看物料
主轴转速：0-10.6r/min

电机功率：0.75kw（380V,50HZ）

外形尺寸：890*1150*1250mm（长*宽*高）

设备重量：230KG

