ZPX-17B带预压参数：
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自动旋转连续压片，带预压，模具可更换

用途广泛，用于制药、化工、陶瓷、食品、电子、塑料及粉末冶金等工业
操作简单，维护保养方便
主要技术参数：

	冲位数 Turntable die number(sets)
	15-17

	冲模形式 Punch type
	D

	最大压片压力Max.pressure（kn）
	80

	最大预压力Max.pre-pressure（kn）
	20

	最大充填深度 Max.filling depth（mm）
	18

	最大压片厚度 Max.tablet thickness（mm）
	6

	最大压片直径 Max.tablet diameter （mm）
	25

	最大生产能力 Max.capacity(Pcs/h)
	30600

	转台最高转速 Max.turntable speed（r/min）
	34

	主电机功率 Main motor power（kw）
	3

	外形尺寸 Overall size(mm)
	956*707*1723

	主机重量Main machine weight(kg)
	850

	包装尺寸
	1200*980*1870

	包装重量
	1100


