ZPX-579新款参数：
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单压式自动旋转、连续压片的压片机
用于制药、化工、食品等行业，粉剂、颗粒压制成片剂，使用范围广。
连续出片，压力、重量可调
自带圆形模具，其他模具可定制，可更换
主要技术参数：

	型号Model
	ZPX-5
	ZPX-7
	ZPX-9

	冲模数Dies
	5
	7
	9

	可调压力Maximum Pressure (k N)
	60

	可装模具直径Maximum Diameter of Tablets(mm)
	4-20 选一个规格

	可调充填深度Maximum Depth of Filling(mm)
	15

	可调片厚Maximum Thickness of Tablets(mm)
	6

	可调转台转速Turret Speed(r/min)
	0-30

	可调产量Production Capacity(tablets/hour)
	9,000
	12,600
	16,200

	电机功率Motor (kw)
	2.2

	外形尺寸Overall Size (mm)
	480*630*1020

	机器重量Net Weight (kg)
	280

	包装尺寸（mm）
	820*660*1270

	包装重量(kg)
	300


